|  |
| --- |
| **HVIEZDOSLAVOV - Fitness a work-out prvky** |
| **Časť**  | **Názov/Položka predmetu zákazky** |  | **m.j.** | **ks**  | **jed.cena** | **celková cena bez DPH** |
|   |
| 1. | Posilovacia stanica min. 10 cvičebných aktivít | dodávka | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Výkop otvorov, betonáž, osadenie a zmontovanie zostavy | montáž | ks | 1 | 0,00 € |  0,00 € |
| 2. | Fitness prvok Orbitrek - lyže | dodávka | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Výkop otvorov, betonáž, osadenie a zmontovanie zostavy | montáž | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Fitness prvok Veslovacia lavica - veslá | dodávka | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Výkop otvorov, betonáž, osadenie a zmontovanie zostavy | montáž | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Fitness prvok Surf  | dodávka | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Výkop otvorov, betonáž, osadenie a zmontovanie zostavy | montáž | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Fitness prvok Dvojitý stepper  | dodávka | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Výkop otvorov, betonáž, osadenie a zmontovanie zostavy | montáž | ks | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Doprava na celý predmet zákazky, vysypanie štrkových dopadových plôch | montáž | kpl | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| **DODÁVKA CELKOM bez DPH** |   |   |   |   | **0,00 €** |
| **DODÁVKA CELKOM bez DPH po zľave** |   |   |   |   | **0,00 €** |
| DPH 20% |   |   |   |   | **0,00 €** |
| DODÁVKA CELKOM s DPH  |   |   |   |   | **0,00 €** |

Príloha č. 3 - Položkovitý výkaz

Dňa ........ Podpis štatutárneho zástupcu

**Špecifikácia/Opis predmetu zákazky**

1. ***Posilovacia stanica – min. 10 cvičebných aktivít***
* Max. priestor bezpečnostnej zóny 10x8m

Ilustračný obrázok:



Stanica – jednotlivé časti/resp.ekvivalent:

* šplhaciu tyč
* 2x rúčkovadlo (kruhové, lezecké)
* rebríky
* vrchnú hrazda
* posilovaciu lavicu šikmú
* bradlá
* nízku hrazdu
* 2x zostavy na posilovanie brušných svalov, a rúk/prsných svalov
* informačnú tabuľu

Prevedenie/materiál:

* Hrubostenné profily s min. hrúbkou 3mm/príp. ekvivalent
* Povrchová úprava : zinkový základ + vypaľovaná prášková farba/príp. ekvivalent
* Plastové doplnky : z HDPE materiálu s UV odolnosťou/príp. ekvivalent
* Informačná tabuľa – UV podtlač na hliníkovú kompozitnú dosku /príp. ekvivalent
* Betónový základ – betónová päťka, kotvenie pomocou závitových tyčí a chemickej malty alebo oceľových kotiev
* Kotvenie min.210mm pod úrovňou terénu
* Dopadová plocha - štrk
1. ***Fitness prvok Orbitrek - lyže***
* Rozmer zariadenia: (min .šírka x min. dĺžka x min. výška) = 1,0 x 0,5 x 1,3m
* Minimálna výška užívateľa : 130 cm
* Betónový základ, resp. betónové pätky
* Dopadová plocha : štrk
1. ***Fitness prvok Veslovacia lavica - veslá***
* Rozmer zariadenia: (min. šírka x min. dĺžka x min. výška) = 1,3 x 0,6 x 0,8 m
* Minimálna výška užívateľa : min.130 cm
* Betónový základ, resp. betónové pätky
* Dopadová plocha : štrk
1. ***Fitness prvok – Surf***
* Rozmer zariadenia: (min. šírka x min. dĺžka x min. výška) = 1,0 × 0,8 ×1,4m
* Minimálna výška užívateľa : min. 130 cm
* Výška voľného pádu = max. 0,7 m
* Betónový základ, resp. betónové pätky
* Dopadová plocha: štrk
1. ***Fitness prvok Dvojitý stepper***
* Rozmer zariadenia: (min. šírka x min. dĺžka x min. výška) = 1,0 × 0,8 ×1,3m
* Minimálna výška užívateľa : min. 130 cm
* Výška voľného pádu = max. 0,7 m
* Betónový základ, resp. betónové pätky
* Dopadová plocha: štrk